#### NIFF 1.0 Specification

## 3. Binary Format

### 3.12 PartList

#### 1) PartList Area

PartListHeader | u32 | part_list_tag
u32 | part_list_header_size
u32 | part_list_size
u32 | part_num
u32 | nintendo_extension_block_size
u32 | user_extension_block_size
u32 | part_num_byte(0)
...
u32 | part_num_byte(part_num - 1)
| Part(0)
...
Part(part_num - 1)
NintendoExtensionBlock
UserExtensionBlock

ParList Area Memory Map

u32 part_list_tag | Tag indicating PartList. Set the following flag.
    TAG_PART_LIST   0x00090000
u32 part_list_header_size | Size of PartListHeader area
u32 part_list_size | Size of PartList area
u32 part_num | Number of Part contained in the PartList
u32 nintendo_extensino_block_size | Nintendo extension block size
u32 user_extension_block_size | User extension block size
u32 part_num_byte | Size of corresponding Part
Part | Part area
NintendoExtensinoBlock | Nintendo extension block
UserExtensionBlock | User extension block

Copyright 1997-1999 NINTENDO Co., Ltd. All rights reserved.