Feature
  Offers the input from ROM by using the EPI manager.

Functions
  Initialize 'void misRomInputEpiInit( MisRomInputEpi *rom_input_ptr )
  MisRomInput'. 

  void misRomInputEpiOpen( MisRomInputEpi *rom_input_ptr,
			   const u32 dev_addr,
			   const u32 size )
  Open 'MisRomInputEpi'. Specify the first device address by 'dev_address' and its size by 'size' (a 
  number of bytes).
  

Note:
 Follow the format below when 'cast' from 'MisRomInputEpi *' to ' MisInput *'.
   input_ptr = _msoUpCast( MisInput, rom_input_ptr );

Revision History by
  1999/ 1/ 5 Takamitu Hirata
    RomInputEpi.h, rominputepi.c  (the fist issue)
