## 第3章　バイナリフォーマット

### 3-11. TriList

#### (8)ReferenceStDataエリア

(TRI_ANIM_ST_FULL指定時)

u32 | st_group_index(0)
・・・
u32 | st_group_index(tri_anim_frame_num)

図　ReferenceStDataエリアメモリマップ(TRI_ANIM_ST_FULL指定時)

u32 st_group_index | Index number of StGroup to be referred

(TRI_ANIM_ST_KEY指定時)

u32 | st_anim_key_num
u32 | st_anim_key(0)
・・・
u32 | st_anim_key(st_anim_key_num - 1)
u32 | st_group_index(0)
・・・
u32 | st_group_index(st_anim_key_num - 1)

図　ReferenceStDataエリアメモリマップ(TRI_ANIM_ST_KEY指定時)

u32 st_anim_key_num | Total number of key frame animation keys
u32 st_anim_key | Key frame value
u32 st_group_index | Index number of StGroup corresponding to key

(STアニメーションを行わない場合)

u32 | st_group_index

図　ReferenceStDataエリアメモリマップ(STアニメーションを行わない場合)

u32 st_group_index | Index number of StGroup to be referred

Copyright 1997 NINTENDO Co.,Ltd. All rights reserved.

目次へ次へ