## 第3章　バイナリフォーマット

### 3-11. TriList

#### (7)ReferenceVtxNvDataエリア

(TRI_ANIM_VTX_NV_FULL指定時)

u32 | vtx_nv_group_index(0)
・・・
u32 | vtx_nv_group_index(tri_anim_frame_num)

図　ReferenceVtxNvDataエリアメモリマップ(TRI_ANIM_VTX_NV_FULL指定時)

u32 vtx_nv_group_index | Index number of VtxNvGroup to be referred

(TRI_ANIM_VTX_NV_KEY指定時)

u32 | vtx_nv_anim_key_num
u32 | vtx_nv_anim_key(0)
・・・
u32 | vtx_nv_anim_key(vtx_nv_anim_key_num - 1)
u32 | vtx_nv_group_index(0)
・・・
u32 | vtx_nv_group_index(vtx_nv_anim_key_num - 1)

図　ReferenceVtxNvDataエリアメモリマップ(TRI_ANIM_VTX_NV_KEY指定時)

u32 vtx_nv_anim_key_num | Number of key frame animation keys
u32 vtx_nv_anim_key | Total number of keys
u32 vtx_nv_group_index | Index number of VtxNvGroup corresponding to key

(頂点法線ベクトルのアニメーションを行わない場合)

u32 | vtx_nv_group_index

図　ReferenceVtxNvDataエリアメモリマップ(頂点法線ベクトルのアニメーションを行わない場合)

u32 vtx_nv_group_index | Index number of VtxNvGroup to be referred

Copyright 1997 NINTENDO Co.,Ltd. All rights reserved.

目次へ次へ