## 第3章　バイナリフォーマット

### 3-7. VtxList

#### (1)VtxListエリア

> VtxListは頂点データを格納するリストです。全ての頂点データは以下のようにこのリスト中に記述されます。

VtxListHeader | u32 | vtx_list_tag
u32 | vtx_list_header_size
u32 | vtx_list_size
u32 | vtx_group_num
u32 | nintendo_extension_block_size
u32 | user_extension_block_size
u32 | vtx_group_num_byte(0)
・・・
u32 | vtx_group_num_byte(vtx_group_num - 1)
| VtxGroup(0)
・・・
VtxGroup(vtx_group_num - 1)
NintendoExtensionBlock
UserExtensionBlock

図　VtxListエリアメモリマップ

u32 vtx_list_tag | Tag indicating VtxList. Set the following flag.
    TAG_VTX_LIST    0x00040000
u32 vtx_list_header_size | Size of VtxListHeader
u32 vtx_list_size | Size of VtxList
u32 vtx_group_num | Total number of VtxGroup contained in VtxList.
u32 nintedo_extension_block_size | 任天堂拡張ブロックサイズ
u32 user_extension_block_size | ユーザー拡張ブロックサイズ
u32 vtx_group_num_byte | Number of bytes corresponding to VtxGroup
VtxGroup | All vertexes of one shape are contained in VtxGroup.
NintendoExtensionBlock | 任天堂拡張ブロック
UserExtensionBlock | ユーザー拡張ブロック

Copyright 1997 NINTENDO Co.,Ltd. All rights reserved.

目次へ次へ