# Nintendo Confidential

## 8. PartNode

### (1) PartNode

> u32 tri_group_index | NIFF2.0より、このデータは無視されます。 Shape内で指定されているshape_tri_linkで指定されているジオメトリデータを利用します。
> u32 tri_index | NIFF2.0からこのデータで記述されたインデックス番号は、TriGroup内のTriか、Envelope内の EnvelopeTriか、ClusterShape内のClusterTriのインデックス番号です。 ノードの種類とTriGroup, Ennelope, ClusterShapeのインデックス番号はこのPartがリンクされているShapeノードのshape_tri_link, kind_of_node_for_geometryデータで識別します。

> Go to the data chunk

> Go back to the index

Copyright 1998,1999 NINTENDO Co.,Ltd. All rights reserved.
Copyright 1998,1999 MONEGI CORPORATION All rights reserved.